Penalità Discrezionali 2019per la classe Optimist

*(Ad uso esclusivo dei Presidenti del CdP)*

Quando il Comitato per le Proteste ha la discrezione per decidere la penalità più adeguata per un’infrazione, le penalità possono variare in un range che va da nessuna penalità alla squalifica. Tuttavia la FIV stabilisce che, in accordo con le “guidelines IODA”, devono essere seguite le seguenti linee di condotta nell’assegnare le penalità. Se il CdP decide che possa essere applicabile una penalità superiore al DSQ, allora potrà prendere in considerazione di iniziare un’azione per infrazione della RRS 2 o 69.

Le penalità per le regate di flotta sono suddivise in quattro fasce:

Fascia 1 – valore di riferimento 3 punti

Fascia 2 – valore di riferimento 7 punti

Fascia 3 – valore di riferimento 20 punti

Fascia 4 – DSQ

**Più ulteriori quattro fasce per le regate di team race**.

**I punteggi di cui sopra valgono per regate di 55 – 60 concorrenti. Quelli riportati nelle tabelle allegate valgono per regate dove il numero di concorrenti è di circa 80**.

Si comincia usando il presente documento per stabilire quale fascia si applica all’infrazione.

Le domande da considerare quando si decide in che fascia inserire inizialmente la penalità includono:

|  |  |
| --- | --- |
| 1(a) | L’infrazione ha compromesso la sicurezza degli altri concorrenti o degli organizzatori? |
| 1(b) | La barca coinvolta ha ottenuto un vantaggio competitivo grazie all’infrazione? |
| 1(c) | L’infrazione potrebbe aver messo in discredito lo sport della vela o l’organizzazione? |
| 1(d) | L’infrazione ha provocato danni o lesioni? |
| 1(e) | l’infrazione ha provocato disagio a qualcuno? |

Porsi quindi le seguenti domande per determinare se è il caso di passare alla fascia superiore o inferiore o massimizzare o minimizzare la penalità all’interno della fascia.

|  |  |
| --- | --- |
| 2(a) | L’infrazione era deliberata? Aumentare la fascia almeno di un livello e considerare se applicare la RRS 2. |
| 2(b) | C’era una ragione valida o giustificazione per l’infrazione Considerare la Fascia 0 nel caso in cui ci sia una buona ragione. |
| 2(c) | C’è stato un qualche tentativo per nascondere l’infrazione? Aumentare la fascia almeno di un livello e considerare se applicare la RRS 2. |
| 2(d) | L’infrazione era dovuta a indifferenza o a un disinvolto disprezzo delle regole? Incrementare al massimo della fascia o di un livello. |
| 2(e) | L’infrazione è stata segnalata dal concorrente? Può giustificare l’applicazione del minimo della fascia o l’applicazione della fascia inferiore. |

Per applicare la penalità devono essere usati I seguenti principi.



* Utilizzando le domande da 1(a) a (e) in connessione con la guida di cui alla tabella seguente,

determinare la fascia “di partenza” ed il valore di riferimento.

* Utilizzando le domande da 2(a) a (e), decidere se il valore di riferimento è appropriato o se la penalità dovrebbe essere incrementata o decrementata. Una modifica verso la parte più alta o più bassa dovrebbe essere effettuata solamente nel caso di circostanze eccezionali.
* Qualsiasi penalità deve eccedere ogni probabile guadagno.
* Una penalità discrezionale non dovrebbe normalmente rendere il punteggio della barca peggiore del ritiro o di una squalifica.
* **Le penalità percentuali sono calcolate come incremento del punteggio e si ipotizza che la regata sia divisa in batterie con un numero massimo di 80 partecipanti. Nel caso di numeri inferiori o superiori la penalità deve essere adeguata di conseguenza**
* Quando l’infrazione riguarda più di una prova in una giornata ma risulta appropriato penalizzare la barca per una sola prova, la penalità dovrebbe essere applicata o alla prima prova del giorno o alla prova più vicina nel tempo all’incidente.

Quando I concorrenti si rendono conto di aver infranto una regola soggetta a penalità discrezionali, essi dovrebbero riferire al Comitato per le Proteste e quindi da questa essere invitati a compilare un modulo in cui si descrive l’incidente. Il Comitato per le Proteste proporrà quindi una penalità che la barca può accettare senza udienza.

Le seguenti penalità sono quelle suggerite come guida e punto di partenza per assegnare qualsiasi penalità prima di considerare le domande da 1(a) ad (e) e da 2(a) a (e).

|  |  |
| --- | --- |
| **A .- REGATE DI FLOTTA** |  |
| **PENALITA’ TECNICHE MINORI – 5 Punti** |  |
| Mancata segnalazione del danno alla barca charter (SI 5.2) |  |
| Mancato rispetto dell'obbligo di denunciare l’esecuzione di una penalità o il ritiro (SI 16.1 |  |
| Mancata esposizione del nastro colorato che identifica la batteria (SI 7.2.1 |  |
| Violazioni delle prescrizioni relative alla fotocamera SI 2 |  |
| Violazione delle norme di sicurezza SI 20 in caso non vi sia una situazione di pericolo |  |
| Violazioni relative alla sistemazione nei posti assegnati SI 26 |  |
| **MINORI INFRAZIONI DELLE REGOLE DI CLASSE - 11 Punti** |  |
| Sassola non attaccata allo scafo (CR 4.3 a) |  |
| Pagaia non fissata allo scafo (CR 4.3c) |  |
| Deriva non attaccata allo scafo (CR 3.3.4) |  |
| Cima di traino non fissata alla base dell’albero (CR 4.3b) |  |
| Fischietto non attaccato al dispositivo di galleggiamento personale (CR 4.2a) |  |
| Uno stroppetto di fissaggio della vela 5 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) |  |
| Due stroppetti di fissaggio della vela 3 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4 |  |
| Perdita accidentale di uno stroppetto di fissaggio (CR 6.6.3.4) |  |
| Navigare attraverso una prova in corso prima di iniziare o dopo aver terminato (SI 13.3) |  |
| Fuori dall'area di attesa (SI 13.2) |  |
| Violazioni delle imbarcazioni di supporto SI 24 |  |
| Posizione della cinghia sul boma compresa tra 101 mm e 115 mm (CR 3.5.3.8) |  |
| Anello (i) sull'arco di scorrimento del boma (CR 3.5.3.8) |  |
| **INFRAZIONI INTERMEDIE DELLE REGOLE DI CLASSE – 30 Punti** |  |
| Sassola, pagaia o cima di traino non a bordo (CR 4.3) |  |
| Assenza del fischietto (CR 4.2a) |  |
| Assenza del cordino, sistema di fissaggio o altro dispositivo utilizzato per fissare l'albero allo scafo (CR 3.5.2.11) |  |
| Vela 0ltre i limiti delle bande di stazza(CR 3.5.2.7) |  |
| Due stroppetti 5 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) |  |
| Tre o più stroppetti 3 mm or più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) |  |
| La posizione della cinghia sul boma è superiore a 115 mm (CR 3.5.3.8) |  |
| Occhiello di gola, tack o clue di 3 mm o più oltre il consentito (CR 6.6.3.4) |  |
| Ripetizione della violazione di penalità minore |  |
| **PENALITA’ PER INFRAZIONI MAGGIORI DELLE REGOLE DI CLASSE - Penalità DSQ** |  |
| Tutte le infrazioni delle RRS con eccezione di quelle qui citate |  |
| Tutte le infrazioni delle IdR con eccezione di quelle qui citate |  |
| Uso di attrezzatura non controllata |  |
| Uso di accessori non approvati |  |
| Ripetizione della violazione di infrazioni intermedie delle regole di classe |  |
|  |  |
| **B. TEAM RACING** |  |
| Minori penalità tecniche - 0 punti |  |
| Minor infrazioni delle regole di classe - 1 punto |  |
| Penalità intermedie delle regole di classe - 3 punti |  |
| Penalità maggiori delle regole di classe - 6 punti |  |